http://www.bigmessowires.com/floppy-emu/


Pour l'émulation de la disquette Lisa, une version alternative du micrologiciel doit d'abord être installée sur le dispositif Floppy Emu (l'Emu navires pré-configurés avec un micrologiciel compatible avec Apple II). Téléchargez le micrologiciel compatible avec Lisa à l'adresse suivante 

www.bigmessowires.com/floppy-emu, et suivez la procédure d'installation décrite dans le fichier readme.txt qui accompagne le téléchargement. Après l'installation du nouveau firmware, la disquette Emu doit être réglée sur le mode d'émulation de disquette Lisa 3,5 pouces. Voir la page INITIAL Section CONFIGURATION ET CONFIGURATION pour plus de détails. Le mode d'émulation de disquettes Lisa fonctionne avec les Lisa 2/5 et 2/10 pour l'émulation de disquettes de 400K et 800K. Le type de disquette est automatiquement déterminée par la taille de l'image disque que vous sélectionnez. Utilisez les boutons PREV et NEXT pour naviguer dans le menu énumérant les fichiers d'image disque sur la carte SD. Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir une image à insérer dans le lecteur. Évitez d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'Emu lorsque vous êtes en mode d'émulation de disquette. La Lisa ne reconnaîtra pas que la disquette émulée a été retiré, ce qui a entraîné une certaine confusion et un comportement incorrect. Les images de disquettes Lisa natives doivent être au format Disk Copy 4.2 (fichiers .IMG ou .IMAGE), afin de préserver l'étiquette de secteur octets nécessaires à la Lisa.
Lorsque la Lisa utilise l'environnement MacWorks, Floppy Emu peut également émuler les disques Macintosh pour la Lisa. Le site Les disques Macintosh peuvent être des images de disque brutes (fichiers .DSK) ou des images de disque Disk Copy 4.2 (fichiers .IMG ou .IMAGE). Conservez la disquette Emu réglé sur le mode d'émulation de disquette Lisa 3,5 pouces, même sous MacWorks.



Lisa Floppy - Émule les disquettes de 400K et 800K sur les Lisa 2/5 et 2/10. Démarrez ou montez des images de disque natives de Lisa Office System au format Disk Copy 4.2, ou utilisez des images de disque Macintosh dans l'environnement MacWorks.


Les versions de microprogrammes Floppy Emu sont disponibles avec une prise en charge pour les ordinateurs Apple II, Macintosh ou Lisa.
Installez la version du microprogramme correspondant au type d'ordinateur que vous comptez utiliser avec votre Floppy Emu.


